;Prefeitura Municipal de Brazópolis;0000000040;2022;10/03/2022;4058;PBRO;;;;;Estado de Minas Gerais;000021/2022 - Pregão Presencial;REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS/MG.;;;1;1;
;1;7454;2067;12,0000;Agulha para sutura, tipo G 13, aço inox;Pacote 100,00 Unidades;0;1;0;1;59186;
;1;40096;1;8,0000;Alicate perfurador Ainsworth em aço inoxidável, autoclavável, perfura o lençol com 5 diâmetros diferentes;Unidade;0;1;0;2;59187;
;1;42165;491;80,0000;Anestésico composto por cloridrato de prilocaína com felipressina. Indicado para procedimentos de média duração;Caixa 50,00 Unidades;0;1;0;3;59188;
;1;40517;34;60,0000;Antisseptico clorexidina 0,2% líquido;Litro;0;1;0;4;59189;
;1;7360;1;6,0000;Aparelho fotopolimerizador,de resinas compostas com transmissão de luz emitida por um único LED (diodo emissor de luz) compatível com todas resinas fotopolimezáveis (que possuem canforoquinona em sua composição) disponíveis no mercado. A utilização do LED elimina a necessidade de lâmpada e exaustor resultando em um equipamento de luz fria com longa vida útil que permite o uso prolongado por períodos ininterruptos sem risco de aquecimentos ou queimas, além de uma peça de mão extremamente leve e anatômica. Possui superfície lisa desinfecção, sinal sonoro com intervalos de dez segundos, programação eletrônica do tempo de emissão de luz e desligamento automático com 50 segundos, emissão gradativa de luminosidade, ponteira em acrílico, com giro livre de 360 sobre a peça de mão, tecla com função liga/desliga, luz fria com comprimento de onda de 45 a 480Nm-Ponteira de polímero;Unidade;0;1;0;5;59190;
;1;40518;1;10,0000;Arco ostby adulto, autoclavavel utilizado para apoio do lençol de borracha, para isolamento absoluto do dente a ser restaurado;Unidade;0;1;0;6;59191;
;1;40549;1;8,0000;Arco ostby infantil, autoclavavel utilizado para apoio do lençol de borracha, para isolamento absoluto do dente a ser restaurado;Unidade;0;1;0;7;59192;
;1;40508;1;30,0000;Broca carbide CA baixa rotação nº 1;Unidade;0;1;0;8;59193;
;1;40509;1;30,0000;Broca carbide CA baixa rotação nº 2;Unidade;0;1;0;9;59194;
;1;40510;1;30,0000;Broca carbide CA baixa rotação nº 3;Unidade;0;1;0;10;59195;
;1;40511;1;30,0000;Broca carbide CA baixa rotação nº 4;Unidade;0;1;0;11;59196;
;1;14669;1;14,0000;Broca diamantada, nº 1014,com haste longa (HL), resistente a esterilização em autoclave, com número do lote gravado no corpo da broca;Unidade;0;1;0;12;59197;
;1;14670;1;14,0000;Broca diamantada, nº 1015,com haste longa (HL), resistente a esterilização em autoclave, com número do lote gravado no corpo da broca;Unidade;0;1;0;13;59198;
;1;14671;1;14,0000;Broca diamantada, nº 1016,com haste longa (HL), resistente a esterilização em autoclave, com número do lote gravado no corpo da broca';Unidade;0;1;0;14;59199;
;2;10505;1;15,0000;Caneta de Alta Rotação,corpo em alumínio anodizado natural e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Turbina balanceada com uma rotação de 400.000 rpm. Eficiente concentricidade da broca. Silenciosa. Base em sistema digital que facilita os movimentos e garante a segurança no uso sem provocar cansaço nas mãos e pulsos. Spray triplo que garante a refrigeração da área de tratamento mesmo nas situações mais difíceis. Sistema saca broca por atrito na pinça, com o uso de um saca brocas. Garantia de 12 meses. Registro na ANVISA;Unidade;0;1;0;15;59295;
;2;27984;1;10,0000;Caneta Odontológica,de ultrassom, para extração de tártaro, placa bacteriana nos dentes sem ferir a gengiva e o esmalte. Pode ser acoplada ao gabinete ou carte odontológico. Alta potência e baixo ruído. Acompanha 3 ponteiras. Baixo peso e anatômico. Prático, pois usa diretamente como uma peça de mão. Possuir registro na ANVISA;Unidade;0;1;0;16;59296;
;1;40513;1;25,0000;Cimento compósito de ionômero de vidro Fotopolimerizável, pronto para uso. Material monocomponente pronto para usar, dispensa necessidade de mistura e é  fotopolimerizável em segundos. Radiopaco. Elevada resistência a compressão (acima de 200 Mpa). Seringa com 5g;Unidade;0;1;0;17;59200;
;1;40519;1;14,0000;Conjunto de aspiração endodôntico com 1 cânula e 3 agulhas com bisel nos diâmetros 1mm, 1,5mm e 2 mm;Unidade;0;1;0;18;59201;
;2;14734;1;15,0000;Contra angulo,com corpo em alumínio anodizado, com tratamento de superfície e resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção o que garante prolongada utilização com máximo desempenho. Possuir sistema Externo de spray de água que refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando assim um superaquecimento. Cabeça arredondada de fácil limpeza e assepsia da peça de mão, reduzindo o risco de contaminação cruzada. Rotação até 20.000 r/min.. Com registro na ANVISA. Sistema de encaixe: Sistema intra giratório. Sistema de fixação de broca: lâmina trava;Unidade;0;1;0;19;59297;
;1;32482;34;14,0000;Detergente Alcalino,super concentrado composto por tensoativos não iônicos e uma combinação de alcalinizantes, embalagem 1 litro;Litro;0;1;0;20;59202;
;1;42185;2985;14,0000;Envelope para autoclave para esterilizar broca, 6 x 13cm;Embalagem 200,00 Unidades;0;1;0;21;59203;
;1;40521;1;14,0000;Escova para limpeza de brocas, com cerdas de latão ondulada, resistente;Unidade;0;1;0;22;59204;
;1;16373;1;10,0000;Esculpidor Andrews nº 1,em aço inoxidável, resistente à altas temperaturas, com registro na ANVISA;Unidade;0;1;0;23;59205;
;1;18805;1;10,0000;Extrator de tartaro zerfing #1/10;Unidade;0;1;0;24;59206;
;1;23656;1;5,0000;Filtro de Ar Compressor,filtro de ar com regulador de pressão 1/4 AFC;Unidade;0;1;0;25;59207;
;1;41195;1;8,0000;Filtro de ar para o cabeçote de admissão para o compressor odontológico,MOTOMIL, modelo CMO 8/50 BR com rosca 1/2 pol., completo com elemento filtrante;Unidade;0;1;0;26;59208;
;1;40522;1;40,0000;Fita matriz de aço, 7mm  x0,05mm, rolo com 50cm;Unidade;0;1;0;27;59209;
;1;40523;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 0;Unidade;0;1;0;28;59210;
;1;40524;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 00;Unidade;0;1;0;29;59211;
;1;40525;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº w8A;Unidade;0;1;0;30;59222;
;1;40526;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 14a;Unidade;0;1;0;31;59212;
;1;40527;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 26;Unidade;0;1;0;32;59221;
;1;40528;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 201;Unidade;0;1;0;33;59213;
;1;40530;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 205;Unidade;0;1;0;34;59214;
;1;40531;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 206;Unidade;0;1;0;35;59215;
;1;40532;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 207;Unidade;0;1;0;36;59216;
;1;40533;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 209;Unidade;0;1;0;37;59217;
;1;40534;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 210;Unidade;0;1;0;38;59218;
;1;40535;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 211;Unidade;0;1;0;39;59219;
;1;40536;1;10,0000;Grampo de isolamento absoluto em aço inox de maior resistência e memoria elástica, tempera tríplice, para eliminar fragilidade ou quebra, nº 212;Unidade;0;1;0;40;59220;
;1;14635;1;10,0000;Hidroxido de calcio, P. A.,10g;Unidade;0;1;0;41;59224;
;1;14634;1;28,0000;Hidroxido de calcio,fotopolimerizável;Unidade;0;1;0;42;59223;
;1;14664;369;28,0000;Indicador biologico,para esterilização a vapor, ampolas para teste, tempo de incubação de 24 horas;Caixa 10,00 Unidades;0;1;0;43;59225;
;1;14665;459;30,0000;Indicador quimico,Emulador TST, Classe 5 auto adesivo;Caixa 25,00 Unidades;0;1;0;44;59226;
;1;2158;1;10,0000;Iodofórmio, 10 g;Unidade;0;1;0;45;59227;
;1;18813;2867;25,0000;Kit (po e liquido) de oxido de zinco e eugenol, composição reforçada por polímero, alto vedamento marginal, presa rápida, alta resistência à compressão, propriedade sedativa. Pó 38g e líquido 15ml. com registro na ANVISA.;Kit;0;1;0;46;59228;
;1;42166;2867;15,0000;Kit contento um tubo de pasta base (13 gramas) com Ester glicol salicilato de metila, pigmento de oxido de ferro, e um tubo de pasta catalizadora (11 gramas) com hidróxido de cálcio, oxido de zinco, pigmento de oxido de ferro, estearato de zinco, um bloco de mistura. Hidróxido de Ca, pasta;Kit;0;1;0;47;59229;
;1;40538;2867;21,0000;Kit de acabamento e polimento de resina composta. Ponta de chama,embalagem com 8 unidades e mandril;Kit;0;1;0;48;59230;
;1;18827;2867;20,0000;Kit de discos para acabamento e polimento de resina composta, discos à base de óxido de alumínio, nas granulações grossa, media, fina e superfina. Discos de diâmetro de 8 mm com encaixe rápido no mandril próprio, sem o centro metálico na superfície ativa;Kit;0;1;0;49;59231;
;1;4426;2867;30,0000;Kit de ionomero de vidro restaurador,contendo um frasco de cimento em pó com 10g - um frasco de líquido com 8g - Um dosador de pó e um bloco de espatulação, possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina, indicado para ART, bio compatível, maior capacidade de liberação de flúor, maior capacidade de recarga de flúor. Cimento à base de ionômero de vidro de presa química, com registro na ANVISA;Kit;0;1;0;50;59232;
;1;42167;456;2,0000;Lamina de bisturi n°12;Caixa 100,00 Unidades;0;1;0;51;59233;
;1;9437;1;5,0000;Lampada Halogena para Aparelho Fotopolimerisador 12 v - 75 w;Unidade;0;1;0;52;59234;
;1;40539;3055;21,0000;Lençol de borracha embalados individualmente, tamanho 13,5 x 13,5 cm para isolamento dentário;Embalagem 26,00 Unidades;0;1;0;53;59235;
;1;40559;419;10,0000;Lima tipo K 25mm 2 série 45/80;Caixa 6,00 Unidades;0;1;0;54;59236;
;1;36574;419;10,0000;Lima tipo K de 25mm 1 série 15/40;Caixa 6,00 Unidades;0;1;0;55;59237;
;1;40512;523;5,0000;Luva cirúrgica 6.5,estéril;Caixa 50,00 Pares;0;1;0;56;59239;
;1;353;523;5,0000;Luva cirúrgica  7.0,esteril;Caixa 50,00 Pares;0;1;0;57;59238;
;1;18815;2865;30,0000;Luva de latex, tamanho M,composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada e superfície externa antiderrapante;Par;0;1;0;58;59240;
;1;9504;1;20,0000;Mandril Odontológico;Unidade;0;1;0;59;59241;
;1;40540;1;20,0000;Mascara protetora facial (face shield) com testeira. Visor e testeira em policarbonato;Unidade;0;1;0;60;59242;
;1;40541;1;14,0000;Medicamento que contém uma associação de anti-inflamatório corticosteróide, a hidrocortisona, e dois antibióticos, a neomicina e a polimixina B, usado no tratamento de doenças inflamatórias do conduto auditivo externo;Unidade;0;1;0;61;59243;
;1;14805;2234;60,0000;Micro aplicador de resina liquida,descartável, com pescoço dobrável, tamanho regular;Tubo 100,00 Unidades;0;1;0;62;59244;
;2;14731;1;10,0000;Micro motor,motor odontológico, fabricado em alumínio, com tratamento cromado acetinado, com tratamento de superfície resistente a altas temperaturas em autoclave e materiais para desinfecção. Possui linhas arredondadas. Acoplamento através de sistema INTRA: peça reta e contra ângulo. Torque 0,350-1,000 N.cm. Rotação de 5000 à 20.000 RPM. Possuir registro na ANVISA;Unidade;0;1;0;63;59298;
;1;40542;2867;14,0000;Mini kit matriz de aço, contendo: 25 matrizes sortidas + 1 grampo + 4 protetores;Kit;0;1;0;64;59245;
;2;3117;1;5,0000;Mocho odontologico,fácil regulagem da altura do encosto por alavanca independente, que permite ajuste anatômico, estofamento com espuma espessa, revestida em laminado de PVC, garantindo maior resistência e rigidez, sem costura e de fácil assepsia, sistema a gás para regulagem de altura do assento, base c/ 5 rodízios;Unidade;0;1;0;65;59299;
;1;10224;2074;3,0000;Moldeira dupla para flúor gel, tamanho pequeno;Pacote 50,00 Unidades;0;1;0;66;59247;
;1;7474;2074;3,0000;Moldeira dupla para flúor gel, tamanho médio;Pacote 50,00 Unidades;0;1;0;67;59246;
;1;14806;1;21,0000;Oculos de proteçao, acrilico,transparente, com proteção lateral;Unidade;0;1;0;68;59248;
;1;7473;2962;50,0000;Óleo lubrificante para caneta de alta rotação, spray,200ml, não tóxico, de baixa viscosidade, para lubrificação de peças de mão odontológicas com ação detergente e bactericida, indicado para prevenção de oxidação de rolamentos e mancais;Frasco 200,00 Mililitros;0;1;0;69;59249;
;1;7484;345;10,0000;Óxido de zinco,uso odontológico;Frasco 50,00 Gramas;0;1;0;70;59250;
;1;40857;1;10,0000;Oxímetro de dedo adulto,portátil, mede e mostra valores de Sp02 e da frequência cardíaca, botão único de liga e desliga, visor grande de fácil visualização, compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA". Acompanha: 01 oxímetro, 02 pilhas "AAA", 01 cordão para pescoço e 01 manual em português. 01 ano de garantia;Unidade;0;1;0;71;59251;
;1;13425;1;10,0000;Paramonoclorofenol, canforado com 20ml;Unidade;0;1;0;72;59252;
;1;13426;1;30,0000;Pasta profilática com flúor, bisnaga com 90g;Unidade;0;1;0;73;59253;
;1;2182;175;2,0000;Pedra pomes;Pacote 1,00 Quilograma;0;1;0;74;59254;
;1;36577;1;10,0000;Periotomo duplo reto e curvo;Unidade;0;1;0;75;59255;
;1;40544;1;21,0000;Periotomo flexível simples reto com cabo;Unidade;0;1;0;76;59256;
;1;16381;1;15,0000;Pinça para algodão nº 317;Unidade;0;1;0;77;59257;
;1;40095;1;14,0000;Pinça porta grampo, em liga de aço inoxidável, totalmente autolavável;Unidade;0;1;0;78;59258;
;1;17226;1;10,0000;Placa de vidro pequena, para manipulação de materiais;Unidade;0;1;0;79;59259;
;1;40558;1;50,0000;Ponta de acabamento de resina, composta de shofu no formato chama;Unidade;0;1;0;80;59260;
;1;40557;1;25,0000;Ponta de acabamento de resina, composta de shofu no formato cilíndrico;Unidade;0;1;0;81;59261;
;1;40556;1;25,0000;Ponta de acabamento de resina, composta de shofu no formato esférico;Unidade;0;1;0;82;59262;
;1;17227;1;10,0000;Porta agulha de sutura ponta reta, tamanho 17 cm;Unidade;0;1;0;83;59263;
;1;17229;1;5,0000;Porta algodão servido,(MF 213), confeccionado conforme NBR 7153-1 em aço inox, com acabamento em polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, 8cm de diâmetro e 9 cm de altura;Unidade;0;1;0;84;59264;
;1;17228;1;5,0000;Porta algodão, limpo com mola de inox,, (MF 212), confeccionado conforme NBR 7153-1 em aço inox, com acabamento em polimento perfeito, passível de esterilização em meios físico-químicos, embalado individualmente, 8cm de diâmetro e 9cm de altura.;Unidade;0;1;0;85;59265;
;1;35528;1;6,0000;Porta detritos,lixeira fabricada em aço inox com pedal 12 litros, não deixa marcas de dedos em sua superfície, garantia mínima de 5 anos, medidas: 26cm de diâmetro por 42,3cm de altura por 32,8 de profundidade;Unidade;0;1;0;86;59266;
;1;12178;1;10,0000;Porta matriz, tipo tofflemire;Unidade;0;1;0;87;59267;
;1;10237;1;10,0000;Pote dappen,de vidro autoclavável;Unidade;0;1;0;88;59268;
;1;40545;1;8,0000;Pote plástico com escorredor capacidade de 1,1l com tampa;Unidade;0;1;0;89;59269;
;1;9519;1;201,0000;Resina composta fotopolimerizavel,micro hibrida a base de microglass, radiopaca, com liberação de fluoreto de alto brilho indicada para restauração em dentes anteriores e posteriores, composta de vidro bário alumínio fluoreto (0.02-2 um, dióxido de silício altamente disperso 0.02 - 0.07um) tamanho médio de partícula 0.07 um, bisnaga de 4g, nas seguintes cores A1 (25 seringas), A2 (50 seringas), A3 (30 seringas), OA3 (10 seringas), B1 (30 seringas), B2 (30 seringas) e OA2 (10 seringas), BL (10 seringas);Unidade;0;1;0;90;59270;
;1;40515;1;30,0000;Resina compostas bulk fill, cor A2,utilizada para restaurações diretas em dentes posteriores ou anteriores em incrementos de até 5mm, inclusive superfície oclusal, base restauração diretas, reparo de pequenos defeitos de esmalte. Contém monômeros uretanadimetacrilicos, estabilizantes, canforoquinona e coiniciador. Elevadas propriedades mecânicas Cor A2;Unidade;0;1;0;91;59271;
;1;36580;1;14,0000;Resina flow fotopolimerizável A2;Unidade;0;1;0;92;59272;
;1;12257;2067;200,0000;Roletes dentais de algodão, levemente engomado, evitando fiapos, secagem efetuada em estufa a 200 graus celsius, extra absorvente, fibras de 100% algodão, isento de amido e cloro, na cor branca, formato cilindrico, compactado, peso liquido de aproximadamente 32 gramas, pacote com 100 unidades;Pacote 100,00 Unidades;0;1;0;93;59273;
;1;40297;2981;70,0000;Saquinho plastico,transparente (Chup-chup) tamanho 4x23cm;Embalagem 100,00 Unidades;0;1;0;94;59274;
;2;40547;1;7,0000;Secadora elétrica de instrumentais odontológicos,tensão de entrada 127V. Potencia 1200 W, com capacidade interna de 0,7kg;Unidade;0;1;0;95;59300;
;1;2529;1;150,0000;Seringa de ácido gel cor azul,37%, com 2,5 ml;Unidade;0;1;0;96;59275;
;1;17230;1;20,0000;Seringa para anestubes com refluxo, resistente à altas temperaturas;Unidade;0;1;0;97;59276;
;1;14811;1;15,0000;Sindesmotomo, #1;Unidade;0;1;0;98;59277;
;1;14708;2970;80,0000;Sistema (resina) adesivo universal monocomponente,com nanotecnologia, e um sistema de adesão, desenvolvido para unir a base de composito ao esmalte e a destina, como metais e cerâmicas. Combina primer a adesivo em único frasco. Indicado para uso sob diferentes protocolos de condicionamento ácido. Sistema adesivo incolor fotopolimerizável. Que possua ingredientes ativos: MDP (10-metacriloiloxidecil dihidrogênio fosfato), monômeros metacrilatos fotoiniciadores, coiniciadores e estabilizante. Possua também carga inerte (nanopartículas de sílica) e veículo (etanol). Possua extra resistência adesiva e longevidade clínica. Suas características químicas garantem qualidade de polimerização mesmo em ambientes com alta umidade. com conteúdo líquido de 4 ml e registro na ANVISA;Frasco 4,00 Mililitros;0;1;0;99;59278;
;1;13421;2971;50,0000;Solução bucal, de gluconato de clorhexidina a 0,12%, embalagem com 250ml;Embalagem 250,00 Mililitros;0;1;0;100;59279;
;1;34715;2668;14,0000;Solução Hemostática;Frasco 10,00 Mililitros;0;1;0;101;59280;
;1;27657;1;10,0000;Sonda Milimetrada Uso Odonto,uso odonto, periodontal dupla de aço inoxidável, resistente a alta temperatura;Unidade;0;1;0;102;59281;
;1;11374;2673;60,0000;Soro fisiológico, 0,9% - 250ml,solução isotônica de cloreto sódio a 9%;Frasco 250,00 Mililitros;0;1;0;103;59282;
;1;12180;85;120,0000;Sugador descartável odontológico, confeccionado em PVC atóxico, sendo seu tubo transparente com fio de aço, sua ponteira desenvolvida em PVC colorido, macio, vasado e aromatizado sabor tutti frutti;Caixa 40,00 Unidades;0;1;0;104;59283;
;1;2200;1;30,0000;Taça de borracha p/ profilaxia;Unidade;0;1;0;105;59284;
;1;18819;1;20,0000;Tesoura cirurgica 15cm, ponta reta e fina,Fox ou Iris;Unidade;0;1;0;106;59285;
;1;14397;1;15,0000;Tesoura cirurgica, curva,11,5cm de aço inoxidável, resistente a alta temperatura;Unidade;0;1;0;107;59286;
;1;42184;2879;7,0000;Teste para vitalidade em spray, produto de uso odontológico exclusivo para testes de vitalidade dos dentes;Frasco;0;1;0;108;59287;
;1;2202;2074;20,0000;Tira de poliester, 100 x 10 x  0,05 mm;Pacote 50,00 Unidades;0;1;0;109;59288;
;1;14626;2886;25,0000;Tiras abrasivas de aço,, 4mm, lixa de aço inox super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de oxido de alumínio e centro neutro que facilita o ponto de contato. Envelope com 12 unidades;Envelope 12,00 Unidades;0;1;0;110;59289;
;1;18821;2886;25,0000;Tiras abrasivas de aço, 6mm, lixa de aço inox super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos à base de oxido de alumínio e centro neutro que facilita o ponto de contato. Envelope com 12 unidades;Envelope 12,00 Unidades;0;1;0;111;59290;
;1;10233;269;15,0000;Tiras de lixa de acabamento,composição: abrasivo a base de oxido de alumínio e costado de poliéster, medindo 4mm de largura por 170mm de comprimento, abrasivo de granulação média (cinza e fina) (branca). Cada tira tem um centro neutro sem abrasivo para introdução nas superfícies interproximais dos dentes;Caixa 150,00 Unidades;0;1;0;112;59291;
;1;9486;1;40,0000;Toalhas de papel, interfolhas descartaveis, 2 dobras, Cor branco, pacotes com 1000 folhas de 23 cmx 21 cm, para uso do dentista;Unidade;0;1;0;113;59292;
;1;36558;1;6,0000;Vaselina sólida, pote 90g;Unidade;0;1;0;114;59293;
;1;16384;2972;15,0000;Verniz uso odontológico,forrador de cavidades, embalagemcom 15ml;Embalagem 15,00 Mililitros;0;1;0;115;59294;
;0;1;0;0,0000;Tempo Indeterminado;;0;2;0;0;0;
;0;2;0;0,0000;30 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;3;0;0,0000;15 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;4;0;0,0000;10 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;5;0;0,0000;5 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;6;0;0,0000;1 Dia;;0;2;0;0;0;
;0;7;0;0,0000;60 dias;;0;2;0;0;0;
;0;8;0;0,0000;12 meses;;0;2;0;0;0;
;0;9;0;0,0000;Conforme Edital;;0;2;0;0;0;
;0;10;0;0,0000;90 DIAS;;0;2;0;0;0;
;0;11;0;0,0000;Conforme Contrato;;0;2;0;0;0;
