;Prefeitura Municipal de Brazópolis;0000000072;2022;05/05/2022;4101;PBRO;;;;;Estado de Minas Gerais;000039/2022 - Pregão Presencial;REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.;;;1;1;
;1;42487;1;1,0000;Adipômetro clinico,preto plicômetro para avaliação física, sensibilidade de 1mm, Amplitude de leitura de 80mm, Pressão da mola 10g/mm2, Dimensões 24x21, Molas em Aço Zincado, Peso aproximado de 100 gramas.;Unidade;0;1;0;1;60090;
;2;41919;1;5,0000;Aparelho de eletrocardiógrafo ECG digital, tela LCD com resolução de 320×240, Operação com apenas um botão, Capacidade de armazenar 500 gravações de ECG, Bateria de lítio-íon recarregável incorporada, fonte de alimentação AC/DC, Suporta leitor de código de barras para simplificar a entrada de informações do paciente, Modo de trabalho automático/manual/ritmo/desligado, Ajuste automático de linha de base, Medição automática e interpretação testada com base de dados CSE/AHA/MIT, Impressão estendida uma vez que a arritmia é detectada para aprofundar sua análise,,Transmissão de dados para o PC via LAN/USB e formato de relatório PDF, Telemedicina ou laudo a distância, Impressora térmica de alta resolução incorporada, Impressão de grade em papel térmico, Impressão em grade de 12 derivações em papel A4 através de impressora externa instalada no PC, Suporta impressora externa via porta USB. Configuração: Exportação de dados SCP/FDA-XML/DICOM, Aquisição simultânea de 12 derivações com conversor A/D de 24 bits, Tecnologia anti-ruído com filtros abrangentes e alta CMRR acima de 110dB, Suporte com rodinhas, suporte para cabos, Cestas, Maleta, Capa de proteção, Leitor de código de barras. Registro Anvisa. Acompanha: Cabo ECG, Pacote de eletrodos, Rolo de papel, Fonte e cabo de energia, Bateria, Manual em português.;Unidade;0;1;0;2;60113;
;2;42480;1;10,0000;Armário vitrine,hospitalar 02 portas, porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas: 1,65m A x 0,65m L x 0,44m P. Estrutura em aço com pés fixos etranca com chave. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;3;60114;
;2;18048;1;2,0000;Aspirador cirúrgico portátil bivolt, cap: 1,3 litros, facil higienização,Características Gerais: Aspiração regulável de 0 a 23" Hg, regulagem através de um botão de alta sensibilidade, Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico, Fácil limpeza e higienização, Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio, Baixo consumo de energia, Garantia: 1 Ano. Especificações Técnicas: Capacidade do recipiente: 1,3 litros, Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (VCA), Frequência: 60Hz, Consumo: 70W, Sistema: Diafragma, Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável), Válvula automática de nível, Capacidade de aspiração: 20L/Minuto (Fluxo livre), Dimensões da embalagem: CxLxA = 35,5cm x 17,5cm x 22,5cm, Peso total com embalagem: 2,6kg. Conteúdo da Embalagem: 01 Unidade de aspiração Aspirador Cirúrgico Portátil 1,3 litros, 01 Tubo de sucção, 01 Extensão, 01 Recipiente, 01 Tampa, 01 Manual de instruções.;Unidade;0;1;0;4;60115;
;2;40735;1;10,0000;Autoclave 21 litros, para esterilização a vapor sob pressão. Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485. Fácil manuseio, Design moderno, Digital com display de LCD, Bivolt automático 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254 V, 5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado, Instrumental Desembalado, Plásticos e Algodão, Kit Cirúrgico e Tecidos, Líquidos, Desaceleração e despressurização automática, Capacidade 21 litros, Teclado de controle na cor azul, Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza,Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4a bandeja opcional, Secagem ultra eficiente com porta fechada, Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência. Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões. Especificações técnicas: Consumo de Energia 127V - 436 W/h 220V - 675 W/h, Cor Branca com teclado de controle na cor azul, Câmara Aço inox, Potência 1.600 W, Frequência 50/60 Hz, Dimensões aproximadas Autoclave 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (L x A x P) / Câmara 25 x 43 cm (D x P). Garantia 2 anos;Unidade;0;1;0;5;60116;
;1;40666;1;2,0000;Avental Padrão,frente 0,25mmpb, 100x60cm em borracha bp, avental de chumbo, avental padrão 100x60cm, para proteção do paciente e acompanhante, sem proteção nas costas, equivalência em chumbo de 0,25mm, acabamento em nylon impermeável. Cor: azul marinho. Registro no Ministério da Saúde;Unidade;0;1;0;6;60091;
;1;42488;1;1,0000;Balança de bioimpedância,até 150 kg, permite a medição mais precisa e completa utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como os outros produtos. Possui uma função de avaliação, que ajuda a compreender os resultados através de quatro níveis (baixo, normal, alto e muito alto). Além disso, armazena até quatro perfis de usuários + convidado. Oferece 7 parâmetros corporais, tais como: Peso corporal, Índice de Massa Corporal, Gordura visceral, Metabolismo basal, Gordura corporal, Músculos esqueléticos, Idade corporal. Capacidade máxima: 150kg, Fonte de Alimentação: 6V CC (4 pilhas "AA" alcalinas), Temperatura e umidade de operação: 10o a 40oC, 30 a 85% RH, Dimensões: 303 x 55 x 327 mm (LxAxP), Conteúdo da embalagem: 01 Balança de controle corporal, 04 Pilhas "AA", 01 Manual de instruções.;Unidade;0;1;0;7;60093;
;1;42489;1;15,0000;Balança,digital eletrônica, peso suportado: até 180kg, Funções: Acionamento através de toque. Zera e desliga automático. Indicador de sobrecarga. Indicador de bateria fraca. Gradação d=100g, Leitor: Digital, Composição: Plataforma de vidro temperado / Plástico ABS, Dimensões aproximadas: L 300 x A 300 x P 22mm, Itens Inclusos: Manual e bateria/pilha, Garantia de 2 anos;Unidade;0;1;0;8;60092;
;2;3079;1;10,0000;Balança Pediátrica,eletrônica e antropométrica, concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes, Faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm, Gabinete em Plastico ABS, Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura, Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plástica, Pés reguláveis em borracha sintética, Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático, Função TARA até capacidade máxima da balança, Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM, 01 ano de garantia.;Unidade;0;1;0;9;60117;
;2;40739;1;10,0000;Biombo triplo, pintado, com 6 rodízios,, em tecido de algodão cru (bege), construído em tubos pintados de 3/4" x 0,9mm, faces com movimentos 360o, pés com rodízios de 1 1/2 ", Com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epoxi, Dimensões aproximadas: 1,75m x 1,80m.;Unidade;0;1;0;10;60118;
;2;40740;1;10,0000;Cadeira de rodas, fabricada em tubos de aço carbono com assento e encosto revestido com nylon duplo almofadado, almofada de 4cm removível no assento, Dobrável em "X" tubular com duas chapas maciças bilateralmente em aço carbono reforçando o "X", Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon, apoio para os braços escamoteáveis com apoio em espuma de poliuretano,Apoio para os pés com regulagem de altura através de braçadeiras rebatíveis lateralmente, Apoio para panturrilha em espuma injetada com regulagem de altura, Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços com rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical, com garfos em alumínio, Rodas traseiras aro 24" em nylon injetado com pneus infláveis com rolamento duplo blindado e pintura epóxi com verniz (eletrostática). Especificações: Largura do assento: 44cm, Altura do assento no chão: 53cm, Profundidade do Assento: 42 cm, Altura Encosto: 36 cm, Largura Total Fechada: 32 cm, Altura do Chão à Manopla: 92 cm, Altura do Chão ao Ap de Braço: 70 cm, Altura do Assento ao Ap de Braço: 17 cm, Capacidade de peso: 100Kg, cor preta. Registro na ANVISA;Unidade;0;1;0;11;60120;
;2;18673;1;10,0000;Cadeira de rodas,para usuários até 250 kg para obesos reforçada, aço carbono com pintura epóxi, Monobloco, Apoio para braços escamoteável, Apoio para pés removível, Assento reforçado com tiras tensoras especiais, Almofada em espuma no assento, Freio bilaterais, Sistema de Anti Tombo Bilaterais, Rodas Traseiras de 24" com sistema Anti Furo com Aro de Impulsão em Aço Pintado, Rodas Dianteiras de 8" maciças, Argolão em aço pintado (prata com verniz). Cor: Preta, Não é dobrável, Largura do assento: 80 cm, Profundidade do assento: 50 cm, Altura do encosto: 50 cm. Largura Total da Cadeira: 1,30 cm.;Unidade;0;1;0;12;60119;
;2;40741;1;5,0000;Cadeirinha para automóvel,peso suportado: 9 até 36 kg, Cinto de segurança: 5 pontos com ajuste de altura, Assento: A capa e as almofadas redutoras podem ser removidas e lavadas em máquina, Tecido Removível, Encosto Ajustável, Aprovado pelo INMETRO, Material: Capa 100% Poliéster / Estrutura HDPE, Aço e ABS, Cor: Preto, Garantia: 01 ano, Dimensões aproximadas A 685 x L 440 x P 420 mm,;Unidade;0;1;0;13;60121;
;2;40743;1;3,0000;Cama hospitalar manual 3 movimentos com elevação do leito, movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação do leito acionados por três manivelas paralelas acopladas ao leito, Dimensões aproximadas: 88 x 196 cm, Altura mínima aproximada do leito: 45 cm, Altura máxima aproximada do leito: 80 cm, Capacidade máxima: 150 kg, Cama fowler com cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência. Estrutura do leito construído em longarinas de Aço ASTM A36 de 3mm perfilados em U,.Estrado articulado em chapa de aço ASTM A36 dobradas com espessura de 1,5mm. Quatro grades em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava. Todas as manivelas possuem sistema de Mancal e Rolamento, suavizando assim os movimentos da cama. Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possuí acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de 3" DIM, com freio de dupla ação em diagonal. Garantia de 1 ano;Unidade;0;1;0;14;60122;
;2;10357;1;10,0000;Carrinho de Emergência,e parada completo, Especificações: Estrutura reforçada em tubo de aço quadrado, 04 gavetas em chapa de aço sendo a 1a com divisórias em acrílico, Sistema de lacre único para as 04 gavetas, Chassi com proteção de borracha em toda a volta, Rodízios giratórios de 4" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal, Acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, inclusive o tampo aço inox, Acompanha: Tábua para massagem cardíaca em acrílico, Suporte de soro em aço inox com 02 ganchos em forma de (T) com regulagem de altura, Suporte para Desfibrilador, Suporte para Cilindro, Filtro de linha com 6 tomadas (regulado pela norma NBR 14136 - ABNT -  de 2010). Dimensão aproximada: 700 x 500 x 800 mm, Garantia 01 ano.;Unidade;0;1;0;15;60123;
;2;40744;1;10,0000;Carro para curativo em inox com balde e bacia,Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões aproximadas: 0,75m P x 0,45m L x 0,80m A.;Unidade;0;1;0;16;60124;
;1;40671;1;3,0000;Comadre,em aço inox, dimensões aproximadas 40x28cm, capacidade 3,5l;Unidade;0;1;0;17;60094;
;2;40672;1;10,0000;Detector fetal digital de mesa, Especificações: Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm, Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%, Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz, Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm, Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm, Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9), Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9), Alojamento para transdutor na lateral do gabinete, Saída para fone de ouvido ou gravador de som,,Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica, Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm, Potencia: 32 VA/ 15W, Potencia ultrassônica: 5mh/cm2 , Equipamento com display digital LCD com capacidade de demonstrar os batimentos cardíacos fetais nafaixa de 30 a 240 bpm (batimentos por minuto), Possui três modos de funcionamento, Transdutor desconectável, facilitando a troca em caso de manutenção, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após sua substituição, Saídapara fone de ouvido e gravador de som. Filtro minimizador de interferência durante a utilização. Conteúdo da Embalagem: Transdutor 2MHZ, Fone para ouvido, Frasco de gel, Cabo de alimentação e manual de instruções. Garantia: 2 anos.;Unidade;0;1;0;18;60126;
;2;3027;1;10,0000;Detector Fetal,portátil para batimentos cardíacos fetais, Transdutor de alta sensibilidade, Compacto, leve e fácil operação, Alto-falante de alta performance, Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador, Design ergonômico e compartimento para transdutor, Botão liga/desliga e controle de volume, Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. Características: Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas, Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm, Performance FHR: Faixa de Medição: 50-240 bpm, Resolução: 1bpm, Precisão:   1 bpm, Saída de Energia: 20mW. Transdutor: Frequência Nominal: 2.0MHz, Frequência de Operação: 2.0MHz   10%, P-: <1Mpa, lob: <20 mW/cm , Ispta: <100 mW/cm , Intensidade de Saída de ultrassom: Isata <10 mW/cm , Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm . Garantia de 1 ano, Registro na ANVISA.;Unidade;0;1;0;19;60125;
;2;6640;1;10,0000;Divã Clinico, Para Exames,adulto 1,85 x 0,55 x 0,80m, azul escuro epóxi, modelo MT 300. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;20;60127;
;1;31569;1;10,0000;Ebulidor,elétrico, aquecedor tipo mergulhão, para aquecer água em recipientes, Potência: 1000W, alimentação 127V, Altura: 24cm, Composição do Material: Resistência blindada em tubo de alumínio com cabo de Nylon resistente ao calor, Cor: Preto, Diâmetro: 6,5cm, Material: Alumínio, Norma Técnica: N218.078/16, Garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;21;60095;
;2;18548;1;5,0000;Equipamento para profilaxia dentaria com ultrassom e jato de bicarbonato., Possui sistema eletrônico acoplado a um dispositivo piezelétrico que converte o sinal eletrônico oscilatório em vibração mecânica, atingindo frequências na faixa de 29 kHz a 33 kHz. Através de um potenciômetro e feita a regulagem da intensidade da vibração ultrassônica, auxiliando o profissional nos trabalhos de periodontia, endodontia e geral. O jateamento de superfícies e feito por bicarbonato de sódio através de um sistema que combina o bicarbonato com ar comprimido.,Contém registros de água e ar com ajuste fino, possibilitando ajustes de acordo com a necessidade de cada operação. Escala dos níveis de potência por cores que facilitam os trabalhos em periodontia, endodontia ou geral, caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável. Possui entrada para sistema de bomba peristáltica, que tem a função de pulsar o líquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato). Este sistema permite irrigação por bomba peristáltica, possibilitando o uso de vários tipos de líquidos irrigantes, o que garante o controle da biossegurança, melhorando as condições de recuperação do paciente. Acompanha três insertos. Aplicação, Destartarização/Remoção de pinos e coroas, Condensação de amalgama, Condensação de inlays - onlays / Condensação de gutta percha / Endodontia / Periodontia / Micro- retro cirurgia. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;22;60128;
;1;42481;1;10,0000;Escada para uso médico-hospitalar,com 2 degraus, estrutura tubular em aço redondo, piso em compensado revestido com borracha antiderrapante, pintura eletrotástica a pó "Epoxi", dimensões aproximadas: 46cm L x 48cm P x 35cm A x 20cm altura do 1o degrau. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;23;60096;
;1;42482;1;40,0000;Esfigmomanômetro aneróide (aparelho de pressão) adulto,, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho velcro, Verificado e aprovado pelo INMETRO, Indicado para a medição da pressão arterial sanguínea, Tamanho: adulto (Circunferência: 18-35), Acompanha estojo para viagem, Braçadeira azul marinho, Manguito em PVC, Temperatura de armazenagem: entre 0oC a 35oC, Umidade relativa do ar de armazenagem: Máxima recomendada de 85%, Tamanho do manguito: 12(l)x 22cm (c), Faixa de medição: 0 - 300mHg, Valor de uma medição: 2mmHg, Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304mmHg, respectivamente, Tolerância: +/- 3mmHg, Divisão de 2 mmHg, Garantia 01 Ano;Unidade;0;1;0;24;60097;
;1;40675;1;2,0000;Esfigmomanômetro aneróide (aparelho de pressão) neonatal, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho velcro,Verificado e aprovado pelo INMETRO, Indicado para a medição da pressão arterial sanguínea, Tamanho: Neonatal (Circunferência: 07-13), Acompanha estojo para viagem, Braçadeira azul marinho, Manguito em PVC, Temperatura de armazenagem: entre 0oC a 35oC, Umidade relativa do ar de armazenagem: Máxima recomendada de 85%, Tamanho do manguito: 12(l)x 22cm (c), Faixa de medição: 0 - 300mHg, Valor de uma medição: 2mmHg, Graduação mínima e máxima: 2mmHg e 304mmHg, respectivamente, Tolerância: +/- 3mmHg. Divisão de 2 mmHg, Garantia 01 Ano;Unidade;0;1;0;25;60098;
;1;42483;1;30,0000;Estetoscópio clínico adulto,,Especificações técnicas: auscultador: duplo, Peso do auscultador (aproximado): 82 gramas, Cor: preto, Diâmetro do diafragma: 4,3cm, Material do diafragma: epóxi/fibra de vidro, Tipo de diafragma: Ajustável de peça única, Vedação das olivas: Suave, Olivas extras, Comprimento: 69cm, Diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm, Acompanha: Estetoscópio, Manual de Instruções, Par adicional de olivas rígidas, Garantia: 5 Anos. Registro na ANVISA;Unidade;0;1;0;26;60099;
;1;42484;1;10,0000;Estetoscópio clínico infantil,Especificações Técnicas: Cor: Preto, Composição do Produto: Borracha e Aço Inox, Tudo Simples, Posicionamento do produto: Alta sensibilidade acústica, Performance: 7, Tipo de olivas: macias com selamento, Dimensões aproximadas: Comprimento: 70cm, Peso total: 295 gramas, Peso do auscultador: 45 gramas, Diâmetro do diafragma: 3,3cm, Diâmetro do sino ou do diafragma pequeno: 2,5cm. Garantia de 03 anos. Registro na ANVISA;Unidade;0;1;0;27;60100;
;1;40677;1;6,0000;Filtro regulador de ar com manômetro encaixe de ¼", Principais características: Filtro adota design inovador palhetas com alta eficiência de divisão, Dispositivo de descarga de pressão diferencial.,Pode descarregar água automaticamente, Válvula reguladora adota estrutura de entrada em relação com as vantagens de pressão estável, de alta precisão, e de reacção rápida, Ajuda líquido filtro e partículas estranhas a partir da linha de ar comprimido, é amplamente utilizada para a ferramenta e os componentes do pneumático. Parâmetro: Tamanho junção de tubo: G1 / 4 polegadas, Fluxo de Avaliação: 2000L / min, Pressão suportável: 1,5 Mpa, Uso de temperatura: 5-60 deg.C, Filtrar capacidade do copo: 15ml, Pressão máxima: 9.9kgf, Gama de pressão ajustável: 0,5 - 9kgf. Notas: Tamanho aproximado do pacote (L x W x H): 20,10 x 5,30 x 5,50 cm / 7,91 x 2,09 x 2,17 polegadas, Conteúdo da embalagem: 1 x óleo separador de água;Unidade;0;1;0;28;60101;
;1;40678;378;50,0000;Fita bandagem elástica adesiva 5 metros,Características: Adesivo ativado pelo calor, Não contém látex, Ondas para circulação de ar, Espessura leve como a da pele, Resistente a água, Durável 3 - 4 dias/aplicação, Registro na ANVISA, Cores variadas;Rolo 5,00 Metros;0;1;0;29;60102;
;2;3026;1;10,0000;Foco de Luz,clínico com espelho, bivolt, Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, Com haste superior flexível e cromada, Pedestal com haste inferior pintada, Pintura em epóxi a 250  C de alta resistência, Espelho móvel, Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, Altura variável entre 100 a 164 cm, Alimentação Bivolt Automática, Lâmpada Halógena de 12 v x 20 watts, Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2, Certificado INMETRO, Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;30;60129;
;2;40757;1;5,0000;Inalador nebulizador de 4 saídas para uso em consultórios, clínicas hospitais ambulatórios e pronto-socorro.,Especificações: Tensão 127 / 220 V - Bivolt automático Plugue 3 pinos, Frequência 60 Hz, Fusível 5 A - Ação rápida - 2cm, Proteção térmica 150 C, Compressor Pistão oscilante (isento de óleo), Potência nominal total 150W ou 1 /5CV, Pressão máxima a 30 PSI, Corrente elétrica nominal total 127V: 6 3 A / 220V: 6 1,4A, Dimensões externas  C: 330 x L: 240x A: 260 mm, Estabilidade mecânica Fixo com pés de borracha ou através da base com 5 rodízios, Tempo de nebulização Em torno de 15 min. (para 5 ml) * Podendo variar dependendo do medicamento a ser utilizado, Tipo de proteção contra choque elétrico: Equipamento de classe I, Grau de Proteção contra choque elétrico Parte aplicada de tipo B, Grau de proteção contra penetração nociva de água IPX0, Registro na ANVISA, Acompanha: 01 Aparelho compressor, 04 Máscara adulto, 04 Máscara infantil, 04 Copo modelo turbo, 04 Mangueira de PVC atóxico com 1,5 metro encaixe e rosca. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;31;60130;
;1;40681;1;5,0000;Inalador nebulizador portátil, com copo dosador, suporte para copo dosador sem desconectar a mangueira, máscaras macias, anatômicas e atóxicas, leve, portátil e de fácil manuseio, design inovador, baixo consumo de energia, uso infantil e adulto,. Especificações técnicas: motor 1/10 Hp, compressor: tipo pistão oscilante, lubrificação: isenta de  óleo, vazão de ar livre: 10 litros/min, tamanho das partículas: menor que 5 microns, pressão máxima: 33 psi, Conteúdo do kit: 1 copo dosador, 1 mangueira, 2 máscaras (1 infantil e 1 adulto), Voltagem: bivolt (chave seletora), Garantia 01 ano, Registro na ANVISA;Unidade;0;1;0;32;60103;
;1;40685;1;2,0000;Kit laringoscopio completo com 6 lâminas (0 a 5),Contém: 1) Cabo em metal 2.5V para Laringoscópio Convencional Médio: Cabo em metal à prova de ferrugem, leve e resistente, Cabo com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança, Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável, Alimentação por pilhas alcalinas, Esterilizável e autoclavável, Tamanho: Médio. 2) Lâmina laringoscópio convencional standard Macintosh curva Tamanhos de 0 até 5. Lâmina de Laringoscópio convencional, As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão, Autoclaváveis até 134oC cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor, Acompanha lâmpada. 3) Cabo standard tamanho médio, Alimentação: 02 Pilhas Tipo C, Registro na ANVISA, 4) Lâminas inclusas: Lâmina Macintosh Curva no0 Neonatal, Lâmina Macintosh Curva no1 Infantil, Lâmina Macintosh Curva no2 Criança, Lâmina Macintosh Curva no3 Adulto Médio, Lâmina Macintosh Curva no4 Adulto Grande, Lâmina Macintosh Curva no5 Adulto Grande. Garantia de 1 ano;Unidade;0;1;0;33;60104;
;1;40941;1;6,0000;Lixeira para coleta Seletiva,,60 litros com suporte, conjunto 04 cestos.;Unidade;0;1;0;34;60105;
;2;40750;1;10,0000;Maca de massagem portátil, com altura regulável para fisioterapia e estética,,possui orifício, Regulagem de altura nos pés 68 a 88 cm. Especificações: Espuma D28, Madeira com tratamento anti-cupim, Dimensões aproximadas aberta: 1,80 x 65 cm, Dimensões aproximadas fechada: 90 x 65 cm, Suporta até 350 kg, Cor preta. Garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;35;60132;
;2;3059;1;10,0000;Maca,hospitalar com gaveta e cabeceira reclinável, construída em tubos pintados de 1"1/4, Leito estofado com cabeceira regulável, Revestimento em courvin, Pés com ponteiras plásticas, Dimensões: 1,80 x 0,65 x 0,80m. Tratamento anti- ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Com 1 gaveta em metal. Suporta até 150 KG;Unidade;0;1;0;36;60131;
;2;42485;1;1,0000;Maca para transporte,em aço inox, Estrutura fabricada em tubos de aço inox, Leito fixo fabricado em chapa de aço inox, Sistema de articulação da cabeceira através de cremalheira, Grades laterais em aço inox, Batentes de silicone nas extremidades, Rodízios giratórios diâmetro 125mm sendo dois com travas, Acompanha 01 colchonete de espuma revestido de courvin, Dimensões aproximadas: alt. 0,85cm x comp.1,90m x larg. 0,65cm;Unidade;0;1;0;37;60133;
;2;40751;1;4,0000;Maca retrátil articulada em alumínio, Modelo Retrátil,Alumínio tubular com diâmetro de 25,4   X 1/8 de espessura, Alumínio, Cabeceira ajustável em 6 posições, Alça lateral basculante 6 rodízios: 2 com sistema de freios e 2 sem sistema de freios com 5 polegadas, 2 rodízios de 4 polegadas, Com colchão, Capacidade até 200 kg. Para ser utilizada em ambulância da Marca/Modelo: Peugeot/ Partner Greencar, Ano Fab.:/ Mod.: 2018/2019. Medida da altura do chão ao assoalho: 67 cm, Comprimento: 1,77m;Unidade;0;1;0;38;60134;
;2;40752;1;2,0000;Mesa auxiliar para eletrocardiógrafo,com 04 rodízios, freio e 01 gaveta, medidas aproximadas L 56cm x P 38,5 x A 82,5cm, Confeccionado em termoplástico resistente, Para utilização no consultório de cardiologia para colocar o aparelho de ECG. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;39;60135;
;2;40754;1;10,0000;Mesa ginecológica luxal com gabinete 2 portas e 3 gavetas, construída em MDF com revestimento BP (melamínico de baixa pressão),leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa, com 2 portas , 3 gavetas , 1 par de porta coxas , suporte para lençol descartável e cuba em chapa de aço com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas: 1,20 m comp. x 0,60 m larg. x 0,80 m alt, dimensãoaproximada totalmente aberta: 1,80 m comprimento, cubagem: 1,033m3 , medidas aproximadas 1,45 x 0,75 x 0,95 com engradado. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;40;60136;
;1;36268;1;1,0000;Mini cama elástica 32 molas,jump, Cor: Preto, Suporta até 150kg, Estrutura: Aço Carbono, Pés: Tudo de aço carbono redondo, Apoios: Borracha, Molas: Aço Mola 1020, Lona: Tecido Sannet Costura Dupla, Garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;41;60106;
;1;40694;1;3,0000;Mini incubadora para testes biológicos,Capacidade: 4 indicadores, Ciclo 24 horas (vapor). Dimensão externa (AxD): 8,7x7,6 cm / Orifício para o indicador: 10 x 37 mm (D x P), Dimensão da tampa: 3,3x7 cm, Potência: 10 Watts, Voltagem: 127 / 220 V - Comutação automática, Frequência :50/60 Hz, Consumo de energia: 10 W/h, Temperatura máxima de incubação: 60o C. Garantia 1 ano ,;Unidade;0;1;0;42;60107;
;2;18259;1;2,0000;Monitor de sinais vitais multiparamétrico, ECG/Oximetria/ 2 Canais Pressão Arterial (PNI)/1 Canal Pressão Invasiva (PI)/2 Canais de Temperatura/ Respiração SPO2. Monitor de sinais vitais para pacientes adulto, pediátrico e neonato. Com os seguintes parâmetros: ECG para sete derivações selecionáveis em tela. Análise de arritmia e segmento ST. Freqüência Cardíaca na faixa de 30 e 300 batimentos por minutos. Saturação de Oxigênio com faixa de medição de 0 a 100%,com tecnologia de detecção para baixa perfusão de SPO2. Dois Canais de Pressão arterial (PNI) com faixa de medição de 0 a 300mmHg, pelo método oscilométrico permitindo medições manuais e automáticas com intervalos programáveis, determinando a sistólica, diastólica e a média. Um canal de pressão arterial invasiva (PI). Dois Canais de temperatura com faixa de medição de 15 a 45 graus Celsius. Respiração por impedância transtorácica. Monitor com alça para transporte,com alarme visual, acoplada para melhor portabilidade.,colorida de matriz ativa,de 10,4" (Polegadas) para melhor visualização e diferenciação dos parâmetros em todos os ângulos. 3 (três) formas de ondas simultâneas em tela. Impressora térmica acoplada ao equipamento para relatórios gráficos ou tabulares. Alarmes audíveis e visuais de todos os parâmetros. Alimentação de 100 a 240V automático. Bateria de alta performance de íon lítio para evitar o efeito memória, com autonomia mínima para duas horas. Memória interna para armazenar até 128 horas de tendências, incluindo informações do paciente. Detecção de pulso de marca-passo e proteção contra desfibriladores. Conexão com central ou redes de informática por cabos ou wireless. Garantia de 2 anos. Demais especificações no edital.;Unidade;0;1;0;43;60137;
;2;3040;1;10,0000;Negatoscopio,LED de 1 corpo, Iluminação de LED uniformemente de alta qualidade distribuída através do painel, Tonalidade da luz: azulada, Construído em chapa de inóx, Acrílico branco leitoso, Fixador de radiografias, Bivolt 127/220V automático, Medidas do equipamento: 44 x 34 x 7 cm, Área útil de visualização: 34 x 32 cm, Utilização em parede ou mesa.;Unidade;0;1;0;44;60138;
;1;40698;1;20,0000;Otoscópio convencional, com regulagem de luz 2,5V,Características: Reostato liga/desliga com controle de intensidade de luz, Iluminação com lâmpada 2,5V, perfeita transmissão de luz, Cabeça com conexão tipo baioneta, Lente removível tipo lupa, com aumento de 4x,Sistema vedado para otoscopia pneumática, Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias), Espéculo permanente autoclavável, Pode ser usado com espéculos descartáveis, com o adaptador metálico que é opcional, Acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavévcel a 134 C, Tamanho dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm. Acessórios: 01 Cabo 2,5 V para 2 pilhas C médias, 01 Lâmpada Halógena de 2,5V, 05 espéculos permanentes de calibres diferentes (2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 e 9,0mm), 01 estojo para acondicionamento, Registro na ANVISA, Garantia 01 ano;Unidade;0;1;0;45;60108;
;1;42486;1;60,0000;Oxímetro de pulso portátil, mede e exibe valores confiáveis da Sp02 e da freqüência cardíaca, Indicador de pulso, Botão único de ligação para facilitar a operação, Dois formatos de visualização, Visor Luminoso de LED - OLED de duas cores de fácil leitura, Compacto, portátil e iluminado, Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas.,Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA", Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade, Alarme visual e sonoro - Alarme de O2 abaixo de 90%, Utiliza 2 pilhas AAA. Inclui cordão para o pescoço. Tamanho aproximado: 63,5 x 34x 35mm. Garantia de 1 ano para oxímetro. Especificações técnicas: Faixa de Medição Saturação (Sp02): 35% - 100%, Precisão da Sp02: 70% - 99% com desvio de +/-  2%, Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm, Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de   3 bpm, Atualizaçãode dados: menos de 2 segundos, Média: 4 para Sp02, 8 para Pulsação, Alarme, Parâmetros: SpO2 e Pulso, Barra Gráfica, Indicador de carga baixa, Acompanha: 01 Oxímetro, 02 pilhas AAA, 01 cordão para o pescoço, 01 manual em português. Registro na ANVISA;Unidade;0;1;0;46;60109;
;2;10521;1;10,0000;Poltrona Reclinável,, hospitalar para coleta de sangue, hidratação e soroterapia, acompanha 02 conchas laterais para apoio dos braços, removível e ajustável na altura e inclinação e 01 suporte de soro removível com altura regulável em aço inox. Indicada para descanso e acompanhante em ambulatórios e hospitais. Poltrona ideal para hospitais, laboratórios, maternidades, U.P.A.'s, clínicas e consultórios médicos. Estrutura em tubos de aço redondo com acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso, Assento e encosto estofados em espuma revestidos em courvim permitindo fácil assepsia, Poltrona totalmente reclinável, com várias posições de travamento fácil e de rápido manejo através alavanca lateral, movimentos dependentes inclusive movimento trendelemburg. Pés com ponteira plástica. Com registro na ANVISA, capacidade de peso: 150kg, cor azul escuro. Garantia de 01 ano;Unidade;0;1;0;47;60139;
;1;40699;1;2,0000;Prancha de resgate adulto,em polietileno com 03 cintos, cor amarela, Confeccionada em polietileno sendo leve e altamente resistente, Suporta até 180 Kg, Possui pegadores bem amplos, Desenhada de forma que a vítima fique mais confortável, Pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética, Possibilita o resgate em alturas e na água, As aberturas permitem a utilização de cintos aranha e Imobilizadores de cabeça.Cinto de imobilização 3 peças: Alça de Polipropileno de 50 mm, Cintos de 1,70 m, Regulador 50 mm em nylon, Fecho em tic tac 50 mm. Medidas aproximadas: A 6cm x L 47,5cm x P 190cm.;Unidade;0;1;0;48;60110;
;1;40700;1;2,0000;Prancha de resgate infantil,em polietileno com 03 cintos, cor amarela, Características: Confeccionada em polietileno, Suporta até 120 Kg, Possui pegadores bem amplos, Desenhada de forma que a vítima fique mais confortável, Pode ser utilizada em Raio-x e Ressonância Magnética, Possibilita o resgate em alturas e na água, As aberturas permitem a utilização de cintos aranha e imobilizadores de cabeça, Alça de polipropileno de 50 mm, Cintos de 1,70 m, Regulador 50 mm em nylon, Fecho em tic tac 50 mm.;Unidade;0;1;0;49;60111;
;2;40760;1;1,0000;Respirador de transporte adulto e pediátrico, ventilador/reanimador pulmonar mecânico com automático pneumático (dispensa o uso de rede elétrica ou baterias) ciclado a tempo e limitado a pressão. Desenvolvido para o atendimento básico de suporte à vida nas rotinas do pré-hospitalar, resgate, transportes e etc. atendendo as normas de ventilação pulmonar mecânica descritos nos manuais de suporte básico à vida (SBV). É também utilizado em procedimentos de ressuscitação cardio-pulmonar e fisioterapia respiratória,Baixo consumo de O2, seguro, robusto, simples de operar e de baixo custo, Mecanismo: Pneumático, Ciclagem: Tempo da fase INS/EX e EX/INS, Fonte Propulsora: Oxigênio medicinal ou Ar a 3,5 kgf/cm2 ou (50 psi), Pressão de Calibração: 3,5 kgf/cm2 ou (50 psi), Pressão Inspiratória: até 25 cmH2O (PCV), Frequência: 8 a 40 ciclos por minuto, Relação I/E: 1:2 à 1:2,5 (variação +/- 3%), Fluxo na Inspiração: até 90 l/min (PCV), FiO2: 0.42 (42%). , se alimentado com Oxigênio medicinal e 0,21 (21%), se alimentado com Ar. É disponibilizado um acessório opcional para enriquecimento de Oxigênio (atingindo FiO2 de 100%), Consumo de Oxigênio: 3 L/min (utilizando FiO2 de 42%), Faixa Etária: Pediátricos (acima de 10 kg) e adultos, Anti-Asfixia: Possui sistema Venturi, permitindo ao paciente respirar entre os ciclos respiratórios. Demais especifações no edital.;Unidade;0;1;0;50;60140;
;2;3132;1;10,0000;Suporte para Soro,e bomba de infusão, em aço inox, com 04 ganchos, Dimensões aproximadas: Alt. máx. 2,50m x Alt. min. 1,70 m, Composição: Coluna receptora fabricada em tudo de aço inox, Haste telescópica fabricada em tubo de aço inox, Base e pés fabricados em aço SAE 1010, Regulagem através de mandril, Ganchos fabricados em aço inox, 05 rodízios giratórios;Unidade;0;1;0;51;60141;
;1;42526;1;30,0000;Termometro digital para ambientes interno e externo,com relógio e temperatura máxima e mínima, dados técnicos: temperatura interna: -10oC +50oC temperatura externa: -50oC +70oC variação: 1oC utiliza 1 pilha AA, peso: 122g;Unidade;0;1;0;52;60112;
;0;1;0;0,0000;Tempo Indeterminado;;0;2;0;0;0;
;0;2;0;0,0000;30 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;3;0;0,0000;15 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;4;0;0,0000;10 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;5;0;0,0000;5 Dias;;0;2;0;0;0;
;0;6;0;0,0000;1 Dia;;0;2;0;0;0;
;0;7;0;0,0000;60 dias;;0;2;0;0;0;
;0;8;0;0,0000;12 meses;;0;2;0;0;0;
;0;9;0;0,0000;Conforme Edital;;0;2;0;0;0;
;0;10;0;0,0000;90 DIAS;;0;2;0;0;0;
;0;11;0;0,0000;Conforme Contrato;;0;2;0;0;0;
